{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["技术参数"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"技术参数","index":0,"n_rows":42,"n_cols":5,"rows_kept":42,"merged":[[0,0,0,4],[41,2,41,4]]}
["附件：建筑工程实训器材采购清单及技术参数"]
["序号","产品","数量","参数","备注"]
[1,"笔记本电脑",4,"操作系统：Windows 10 \nCPU类型：第七代智能英特尔酷睿i5处理器\nCPU型号：I5-7200U\nCPU速度：2.5GHz睿频至3.1GHz\n三级缓存：3M\n核心：双核\n内存容量：8GB\n插槽数量：2 x SO-DIMM\n最大支持容量：32GB\n硬盘容量：500GB\n转速：7200转/分钟\n接口类型：SATA 串行\n显卡类型：独立显卡\n显示芯片：NVIDIA GeForce 920MX\n显存容量：独立2GB"]
[2,"多功能一体机","1台","涵盖功能：打印/复印/扫描\n黑白打印速度：20ppm\n打印分辨率：400×600dpi（平滑处理），600×600dpi\n耗材类型：鼓粉分离\n"]
[3,"单反相机",1,"液晶屏尺寸： 3.0英寸\n液晶屏像素：约104万点\n液晶屏类型：旋转屏；触摸屏\n取景器类型：光学取景器\n滤镜直径：77mm\n最大光圈：4\n存储介质：SD卡；SDHC卡；SDXC卡\n"]
[4,"摄影轨道车",1,"4直2弯+丁字车"]
[5,"摄影灯组",1,"400w摄影灯、闪光灯 、补光灯、柔光箱、  灯架、影棚器材、摄影棚套装 "]
[6,"单反麦克风",1,"与单反相机配套使用"]
[7,"便携式扩音器",10,"轻巧"]
[8,"实训沙盘",1,"RSM-JC5(A)"]
[9,"万能材料试验机",1,"WE-600B"]
[10,"电液式压力试验机",1,"DYE-2000"]
[11,"坍落度仪",1,"Φ100×200×300"]
[12,"砼强制式搅拌机",1,"SJD-60L"]
[13,"振动台",1,"0.8X0.8"]
[14,"水泥砂浆稠度仪",1,"SC-145"]
[15,"电热鼓风干燥箱",1,"101-2ES"]
[16,"数显式土壤液塑限联合测定仪",1,"LP-100D"]
[17,"Φ150mm灌砂筒",1,"Φ150mm"]
[18,"Φ200mm灌砂筒",1,"Φ200mm"]
[19,"坍落度塔尺",1,"300mm"]
[20,"低应变检测仪",1,"RSM-PRT(N)"]
[21,"混凝土回弹仪",1,"ZC3-A"]
[22,"砂浆回弹仪",1,"ZC5"]
[23,"测砖回弹仪",1,"ZC4"]
[24,"万用电炉",1,"DL-1"]
[25,"百分表",1,"0-50mm"]
[26,"百分表",1,"0-50mm"]
[27,"楼板厚度检测仪",1,"ZBL-T720"]
[28,"裂缝宽度观测仪",1,"ZBL-F120"]
[29,"水泥砼恒温恒湿标准养护箱",1,"SHBY-40B"]
[30,"TCS系列电子台秤",1,"TCS-100kg/100kg/5g"]
[31,"测力环",1,"30KN"]
[32,"恒温水箱",1,"CP-A"]
[33,"低速离心机",1,"TD5A"]
[34,"水泥细度负压筛析仪",1,"FSY-150"]
[35,"电动重型击实仪",1,"JZ-2D"]
[36,"混凝土钢筋检测仪",1,"ZBL-R630"]
[37,"渗透仪",1,"TST-55"]
[38,"电子天平",1,"JEB2002(0.01g）"]
[39,"建筑高精度位置服务器","10套","★外业软件性能：\n1、能运用蓝牙、串口、WLAN方式连接建筑定位硬件设备，显示搜星情况，详细显示卫星种类、经纬度、速度、方向等；支持网络连接、手机网络连接，能够在各种安卓设备上运行，软件与RTK主机绑定，不用单独注册。\n2、软件能共享坐标系统、数据字典、轨迹文件、放样对象等功能的属性，达到统一标准化作业；能导入导出shp、dxf、svg、gcp、csv、dat、txt等各种矢量文件格式，支持img、tiff等影像数据格式；软件可以采集文本数据，支持多级菜单、单选框、多选框、图片、语音标注等属性数据的采集；可进行点、线、面的坐标和属性数据的编辑；具备地物查询、统计分析功能；具备图层管理功能，可以对图层进行上移下移，并能设置图层是否可见；软件在使用放样功能时，可以调用雷达模式、电子罗盘模式等，用户能更方便快捷地进行工程放样；提供数据模板编辑软件及说明书。\n3、支持采集点、线、面元素，实现坐标、图形、属性数据的同步采集、现场成图，支持线、面在没有点的情况下，通过偏移测量软件快速得到目标点，可以通过地图查询shp、svg等矢量数据，并显示对应的属性，支持自动记录轨迹，能够进行屏幕自由取点、屏幕捕捉取点、即时采集、平滑采集、自动测量等，能够进行节点编辑、点线面元素的暂停续测，能够进行点、线放样，具有语音提示；支持国土资源调查、地名普查、地质灾害防治等数据采集。\n4、具备野外实地拍照功能，图片可以写入水印，水印记录经纬度、时间等信息，软件能实现图形化预览工程列表，更清晰地显示之前的作业工程，保存数据的同时可以存储照片信息、语音信息等。\n5、为保证数据安全不泄密，数据需二次转换加密，提供数据转换加密工具，地方转换参数可以用参数加密技术进行参数保密，实现参数可用不可见，确保地方参数资料不外泄并保证数据的安全性。加密工具及使用说明随电子档投标文件提交。\n6、软件能够导入数据字典，以方便数据采集信息录入；测量成果实时显示，可统计分析所测地区占用的地类图斑信息；对于严重遮挡或房屋密集地区，能够通过软件功能实现精确测量；支持与其他测量工具（如激光测距仪）配套作业的功能\n产品性能:\n信号跟踪：220通道 BDS B1、B2、B3\nGPS L1C/A、L1C、L2C、L2E、L5\nGLONASS L1C/A、L1P、L2C/A、L2P、L3\nSBAS L1C/A、L5（对于支持L5的SBAS卫星）\nGalileo GIOVE-A和GIOVE-B、E1、E5A、E5B\nQZSS、WAAS、MSAS、EGNOS、GAGAN（星站差分）\nGNSS特性：定位输出频率 1Hz~50Hz\n初始化时间：小于10秒\n初始化可靠性：＞99.99%\n高精度定位处理引擎\n★精度指标：\n静态GNSS测量：±（2.5 mm + 1mm/km×d）\n（d为被测点间距离，km）\n实时动态测量(RTK)：±（8 mm + 1mm/km×d）（d为被测点间距离，km）\n硬件\n重量：≤1kg\n材质：镁合金外壳\n温度：工作温度：–45℃～60℃\n存储温度：–55℃～85 ℃\n湿度：抗100%冷凝\n防护等级：防水：1m浸泡，IP67级\n防尘：完全防止粉尘进入，IP67级\n防震：抗3米跌落\n★电池：高容量可拆卸锂电池，机器采用3电池设计并自带电源电量指示灯；\n功耗：2W\n电源解决方案：静态模式标准持续工作时间大于16小时\n动态模式标准持续工作时间大于12小时\n通讯和数据存储：\nI/O端口 5PIN LEMO 外接电源接口+RS232\n7PIN LEMO RS232+USB\n1个网络/电台数据链天线接口\nSIM卡卡槽\n无线电调制解调器 \n内置收发一体电台 0.5W/2W\n外置发射电台 5W/25W\n工作频率 450-470MHz\n通讯协议： TrimTalk450S,TrimMark3, PCC EOT, SOUTH\n蜂窝移动：WCDMA3.5G网络通讯模块，兼容GPRS/EDGE(可扩展4G)，可定制CDMA2000/EVDO 3G通讯\n蓝牙：BLEBluetooth 4.0蓝牙标准，支持Android、IOS系统手机连接\nBluetooth 2.1 + EDR标准\nWIFI：802.11b/g\nNFC无线通信 采用NFC无线通信技术，手簿与主机触碰即可实现蓝牙自动配对（需手簿同样配备NFC无线通信模块）\n外部通信：可选配外接GPRS/CDMA双模通讯模块，自由切换，适应各种工作环境\n数据存储/传输：4 GB内部存储器，3年以上原始观测数据(大约1.4 MB/日)，基于每15秒钟从平均14颗卫星上记录。（可扩展）\n即插即用的USB传输数据方式\n数据格式：差分数据格式：CMR+、CMRx、RTCM 2.1、RTCM 2.3、RTCM 3.0、RTCM 3.1、RTCM 3.2输入和输出\nGPS输出数据格式：NMEA 0183、PJK平面坐标、二进制码、Trimble GSOF\n网络模式支持：VRS、FKP、MAC，支持NTRIP协议\n惯性传感系统\n倾斜测量：内置倾斜补偿器，根据对中杆倾斜方向和角度自动校正坐标\n电子气泡：内置感应器，手簿软件可显示电子气泡，实时检查对中杆整平情况\n操作系统/用户交互\n操作系统：Linux\n按键：单键操作可视化操作，方便快捷\n指示灯：三指示灯\n语音：人性化语。\n"]
[40,"共计","452390元"]