{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["技术参数","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"技术参数","index":0,"n_rows":7,"n_cols":7,"rows_kept":7,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,4],[1,5,2,5],[1,6,2,6],[3,3,3,4],[4,3,4,4],[5,3,5,4],[6,0,6,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["影像专业实训室空调采购要求"]
["序号","物品名称","型号规格","参数",null,"安装地点","数量"]
[]
[1,"柜式空调","KFR-72LW","柜式3匹。制冷功率: 2470W；制冷量: 7200W；制热功率: 3050W；制热量: 8900W；室内机噪音: 45dB；室外机噪音: 56dB；智能类型: 不支持智能电辅加热；功率: 1800W；空调类型: 柜机；冷暖类型: 冷暖电辅；空调功率: 3匹；适用面积: 28-45平方米；工作方式: 变频。",null,"影像实训室101、104、105、107、210、207、一楼大厅2台。",8]
[2,"挂式空调","KFR-35GW","壁挂式正1.5匹。制冷功率: 1068W；制冷量: 3500W；制热功率: 1120W；制热量: 3850W；智能类型: 不支持智能电辅；加热功率: 1000W；空调类型: 壁挂式冷暖类型: 冷暖；电辅空调功率: 大1.5匹；适用面积: 15-22平方米；工作方式: 一级变频。",null,"系教学办3台，影像实训室109、110、111、208、209。",8]
[3,"电改装",null,"安装空调所需的电源线路改装，含电线、线槽、取电等；另外维修医学部图书馆会议室2台立式空调。",null,null,"若干"]
["合计：壹拾万圆整（10万元）"]

{"sheet":"Sheet3","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}